**HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỪ XA**

* In:
  + Cảm biến:
    - Nhiệt độ, độ ẩm
    - Oxi
    - NH3
  + Nút nhấn Auto/Man
  + Quá tải
  + Mất pha
* Out:
  + Điều khiển theo nhiệt độ
    - ON/OFF 10 quạt, 1 dàn mát
    - Điều khiển biến tần theo nhiệt độ
* Mô tả:
  + Khi ở chế độ Auto thì phần mềm sẽ điều khiển quạt và tần số của biến tần
  + Manual thì ko làm gì